[bookmark: ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА СИСТЕМЫ ВОЗДУШ]ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА СИСТЕМЫ
ВОЗДУШНЫХ НОЖЕЙ от https://vortexair.ru/



[bookmark: Раздел 1. Информация о заказчике]Раздел 1. Информация о заказчике

	
Параметр
	
Значение

	
Название компании
	

	
Контактное лицо / Должность
	

	
Телефон
	

	
E-mail
	

	





Отрасль
	
· Пищевая/напитки (упаковка)
· Автокомпоненты
· Электроника/PCB
· Стеклоизделия
· Металлообработка
· Пластмассы/резина
· Новая энергетика (литий, фотоэлектрика)
· Другое: 	

	
Наименование проекта (опционально)
	



[bookmark: Раздел 2. Детальные параметры высушиваем]Раздел 2. Детальные параметры высушиваемого объекта (продукт и жидкость)

	№
	Параметр
	Значение / Выбор

	2.1
	Наименование продукта
	

	


2.2
	


Материал продукта
	· Алюминий
· Жесть (лужёная сталь)
· Нержавеющая сталь (аустенитная/ферритная) □ Стекло □ ПЭТ (полиэтилентерефталат)
· Другой металл: 	
· Другой неметалл: 	

	

2.3
	
Геометрическая форма продукта
	· Тело вращения (цилиндр/банка)
· Призма (коробка/прямоугольник)
· Плоская панель
· Сложная поверхность (опишите): 	

	

2.4
	
Размеры продукта (если несколько типоразмеров – перечислить)
	Тип 1: наружный диаметр/ширина 	 мм, высота/длина 	 мм
Тип 2: 	 × 	 мм Тип 3: 	 × 	 мм

	

2.5
	Наличие особых элементов поверхности (заужение, фальцевый шов, отбортовка, резьба, углубления и т.п.)
	

· Нет □ Да (подробно): 	

	
2.6
	Ключевые размеры особых элементов
	Глубина канавки 	 мм, ширина отбортовки
	 мм, другое: 	

	
2.7
	Температура продукта до сушки
	
	 °C (например, после автоклава ≤42°C)

	


2.8
	


Удаляемая среда
	· Техническая вода
· Моющий раствор
· Масло (минеральное/синтетическое)
· Водосмешиваемая СОЖ
· Антиадгезив (разделительный состав)
· Другое: 	

	
2.9
	
Кинематическая вязкость среды (приблизительно)
	· Низкая (как вода, 1~5 сСт)
· Средняя (5~50 сСт)
· Высокая (>50 сСт)

	

2.10
	
Распределение среды на поверхности до сушки
	· Сплошная плёнка
· Отдельные капли мелкие (<1 мм)
· Отдельные капли крупные (>1 мм)
· Масляные пятна

	
2.11
	Требование к степени сухости после обработки
	· Отсутствие видимых капель
· Отсутствие водяных разводов (контроль белой



	№
	Параметр
	Значение / Выбор

	
	
	салфеткой)
· Полное высушивание (на ощупь сухо)
· Отсутствие масла/жидкости (тест поверхностного натяжения)
· Другое: 	

	
2.12
	Контакт с пищевыми продуктами / гигиенические требования
	· Нет
· Да (соответствие: □ FDA □ EC 1935/2004 □ Другое: 	)



[bookmark: Раздел 3. Параметры производственной лин]Раздел 3. Параметры производственной линии и транспортёра

	№
	Параметр
	Значение / Выбор

	3.1
	Скорость линии
		 изд./мин или 	 м/мин

	

3.2
	
Расположение продукта на транспортёре
	· Однорядное вертикальное
· Однорядное горизонтальное (лёжа)
· Многорядное (	 рядов)
· Случайное / нерегулярный интервал

	
3.3
	Межосевое расстояние между соседними изделиями (если регулярное)
	
	 мм (если вплотную – указать "равно наружному диаметру/ширине")

	

3.4
	

Тип транспортёра
	· Модульная пластинчатая лента
· Сетчатая нержавеющая лента
· Плоский ремень (ПВХ/ПУ)
· Рольганг
· Другое: 	

	
3.5
	
Структура поверхности ленты (для пластинчатой)
	· Сплошная (без отверстий) □ Решётчатая (размер ячеек × мм) □ Перфорированная (диаметр отверстий 	 мм, шаг 	 мм)

	
3.6
	Полезная ширина ленты (внутренняя)
	
	 мм

	

3.7
	

Материал ленты
	· Полипропилен (ПП)
· Полиэтилен (ПЭ)
· Полиоксиметилен (POM)
· Нержавеющая сталь 304/316
· Другое: 	



	№
	Параметр
	Значение / Выбор

	
3.8
	
Наличие направляющих / ограждений по бокам ленты
	· Нет
· Да (высота ограждения 	 мм, расстояние до поверхности ленты 	 мм)

	
3.9
	Требуемая ширина перекрытия воздушными ножами (поперек движения ленты)
	
	 мм (обычно равна или чуть больше полезной ширины ленты)

	
3.10
	Доступная длина зоны сушки (вдоль движения ленты для размещения ножей)
	
	 мм (если неизвестно – "требует замера на месте")

	

3.11
	Разрешено ли увеличивать длину зоны сушки (добавлять ряды ножей или туннельную печь)
	
· Да, можно увеличить на 	 мм
· Нет, пространство фиксировано

	
3.12
	Высота верхней поверхности ленты от пола
		 мм (для расчёта стоек и защитного кожуха)

	
3.13
	Направление движения ленты (со стороны оператора)
	· Слева направо
· Справа налево



[bookmark: Раздел 4. Пространство для монтажа и усл]Раздел 4. Пространство для монтажа и условия окружающей среды

	№
	Параметр
	Значение / Выбор

	
4.1
	Доступное пространство (Д × Ш × В)
	
	 × 	 × 	 мм

	
4.2
	Наличие помех от другого оборудования/конструкций
	· Нет
· Да (опишите): 	

	
4.3
	Температура окружающей среды (мин./макс. за год)
	
	 / 	 °C

	
4.4
	Относительная влажность воздуха (среднегодовая / при работе)
	
	 %RH

	
4.5
	
Наличие коррозионных примесей в воздухе
	· Нет
· Да (кислые/щелочные/солевой туман/другое): 	



	№
	Параметр
	Значение / Выбор

	
4.6
	
Наличие горючей пыли или паров в воздухе
	· Нет
· Да (тип пыли: 	 / тип паров:
	)

	

4.7
	
Класс взрывоопасной зоны (если применимо)
	· Не взрывоопасная
· Zone 2 (газ)
· Zone 21/22 (пыль)
· Другое: 	

	
4.8
	
Необходимость защитного кожуха
	· Не требуется
· Требуется (материал: □ Нерж. сталь 304
· Нерж. сталь 316L □ Оргстекло □ Другое)

	

4.9
	
Необходимость поддона для сбора капель и слива воды
	· Не требуется
· Требуется поддон + сливной патрубок (соединение: □ резьба G1/2 □ штуцер под шланг φ	 мм)

	
4.10
	Ограничение по уровню шума (на расстоянии 1 м от оборудования)
	
≤ 	 дБ(А)



[bookmark: Раздел 5. Требования к электропитанию и ]Раздел 5. Требования к электропитанию и электродвигателям

	№
	Параметр
	Значение / Выбор

	

5.1
	

Тип питающей сети
	· Однофазная 220В / 50 Гц
· Трёхфазная 380В / 50 Гц
· Трёхфазная 400В / 50 Гц
· Трёхфазная 460В / 60 Гц
· Другое: 	

	
5.2
	Доступная мощность (общая)
	
	 кВт (если неизвестно – "требует уточнения")

	
5.3
	Требуемая степень защиты (IP) электродвигателя
	
□ IP44 □ IP54 □ IP55 □ IP65 □ IP66

	
5.4
	Класс изоляции двигателя
	
□ B (130°C) □ F (155°C) □ H (180°C)

	
5.5
	Класс энергоэффективности
	
· IE2 □ IE3 □ IE4 □ Не требуется



	№
	Параметр
	Значение / Выбор

	
	двигателя
	

	

5.6
	

Особые требования к двигателю
	· Стандартный асинхронный
· С возможностью частотного регулирования (требуется ПЧ)
· Взрывозащищённый (Ex d IIB T4 / Ex tb и т.п.)
· Высокотемпературный (окружающая среда >40°C)



[bookmark: Раздел 6. Информация о существующих вент]Раздел 6. Информация о существующих вентиляторах/ воздуходувках (если имеются)

	№
	Параметр
	Значение / Выбор

	
6.1
	Наличие существующих вентиляторов/воздуходувок
	· Нет (перейти к разделу 7)
· Да (заполнить ниже)

	6.2
	Производитель
	

	6.3
	Модель
	

	6.4
	Номинальная мощность
		 кВт

	6.5
	Количество
		 шт.

	
6.6
	Номинальное напряжение / частота
	
	 В / 	 Гц

	
6.7
	Номинальная производительность (по шильдику)
	
	 м³/мин или 	 м³/ч

	
6.8
	Номинальное давление (по шильдику)
	
	 кПа или 	 мбар

	
6.9
	
Размер выходного патрубка
		 мм (внутр./наружн. диаметр; тип соединения: □ резьба □ хомут □ фланец)

	
6.10
	Внутренний диаметр существующего соединительного шланга
	
	 мм

	
6.11
	
Планируется ли использовать эти вентиляторы
	· Да (все)
· Да (частично, 	 шт.)
· Нет (закупить новые)



	№
	Параметр
	Значение / Выбор

	
6.12
	
Текущее состояние существующих вентиляторов
	· Исправны
· Требуют ремонта
· Неизвестно



[bookmark: Раздел 7. Потребность в дополнительных о]Раздел 7. Потребность в дополнительных опциях и модулях (отметить нужное)

	


Категория
	


Наименование опции
	


Необходим ость
	Технические спецификации (заполнить клиентом или оставить на рекомендацию нам)

	
Для воздушных ножей
	Кронштейны с регулировкой высоты
	
· Да □ Нет
	
Диапазон регулировки:
	 мм

	
	Кронштейны с регулировкой угла
	
· Да □ Нет
	
Диапазон регулировки:
	 °

	
	Глушитель шума (на нож)
	
· Да □ Нет
	Требуемое снижение шума ≥ 	 дБ(А)

	

Соединительные рукава
	
Гофрированный напорный рукав (вентилятор→но ж)
	

· Да □ Нет
	Длина 		 м, внутр. диам. 	 мм, материал: □ резина □ силикон □ ПУ □ нерж. оплётка

	
	
Хомуты / зажимы
	
· Да □ Нет
	Кол-во 	 шт., под диаметр 		 мм

	
	

Распределитель (тройник/разветв итель)
	


· Да □ Нет
	Вход 	 × выход
	, диаметр патрубков 	 мм, материал: □ алюминий литьевой □ нерж. сталь 304

	
	
Быстроразъёмны е соединители
	
· Да □ Нет
	Тип: 	 (например, DN50 с хомутом)

	
Аксессуары для вентилятора/воздух одувки
	
Входной фильтр (с фильтрующим элементом)
	

· Да □ Нет
	Тонкость фильтрации
	 мкм, материал элемента: □ нетканый
· металлическая сетка
· бумажный

	
	Выходной глушитель (трубный)
	
· Да □ Нет
	Диаметр патрубка 	
мм, снижение шума
	 дБ(А)

	
	Предохранительн ый клапан
	
· Да □ Нет
	Давление срабатывания 	 кПа



	


Категория
	


Наименование опции
	


Необходим ость
	Технические спецификации (заполнить клиентом или оставить на рекомендацию нам)

	
	
	
	(рекомендуется = 1,1 от макс. рабочего)

	
	
Механический манометр
	

· Да □ Нет
	Диапазон 	 кПа, диаметр корпуса 	 мм, присоединение

	
	
Электронный датчик давления
	

· Да □ Нет
	Диапазон 	 кПа, выходной сигнал: □
4-20 мА □ 0-10 В пост. тока

	
	Ручной регулировочный шаровой/дроссел ьный клапан
	

□ Да □ Нет
	
Диаметр прохода 	
мм

	
	
Обратный клапан
	
□ Да □ Нет
	Диаметр 	 мм, давление открытия
	 кПа

	
	
Шумозащитный кожух (полностью закрытый)
	

□ Да □ Нет
	Требуемый уровень шума снаружи ≤ 	 дБ(А), материал: □ оцинковка+шумопогло титель □ нержавейка

	
	Виброопоры / амортизаторы
	
□ Да □ Нет
	
Кол-во 	 шт.

	


Электросистема
	
Шкаф управления (базовый: пуск/стоп/теплов ая защита)
	


□ Да □ Нет
	Кол-во управляемых вентиляторов 	 шт., степень защиты
IP	, с переключателем местное/дистанционно е

	
	Доп. функции шкафа (амперметр/вольт метр)
	

□ Да □ Нет
	



	


Категория
	


Наименование опции
	


Необходим ость
	Технические спецификации (заполнить клиентом или оставить на рекомендацию нам)

	
	
Интерфейс связи с ПЛК
	
□ Да □ Нет
	Тип сигнала: □ сухой контакт □ 4-20 мА □ другое: 	

	
	
Преобразователь частоты (ПЧ)
	
□ Да □ Нет
	Мощность 		 кВт, предпочтительный бренд 	

	
	Выносная кнопочная станция
	
□ Да □ Нет
	
Расстояние от главного шкафа 	 м

	

Доп. сушка горячим воздухом
	

Корпус туннельной печи
	


□ Да □ Нет
	Рабочая температура
  °C, внутренняя длина туннеля   мм, внутр. ширина
    мм, внутр. высота
    мм

	
	
Рециркуляционн ый тепловентилятор (электрический нагрев)
	


□ Да □ Нет
	Мощность нагрева
	 кВт, диапазон регулировки температуры ~ °C, расход воздуха 	 м³/ч

	
	Высокотемперату рный рукав (для соединения вентилятора с печью)
	

□ Да □ Нет
	
Внутр. диаметр 	 мм, длина 	 м, термостойкость ≥
	 °C

	
	Независимое устройство защиты от перегрева (термовыключате ль)
	


□ Да □ Нет
	

Температура срабатывания 	 °C (ручной сброс)

	
Прочее
	Шеф-монтаж и пусконаладка на месте
	
□ Да □ Нет
	



	


Категория
	


Наименование опции
	


Необходим ость
	Технические спецификации (заполнить клиентом или оставить на рекомендацию нам)

	
	Обучение персонала
	
□ Да □ Нет
	Продолжительность
	 час.

	
	Комплект запасных частей (перечень)
	
□ Да □ Нет
	
Перечень: 	



[bookmark: Раздел 8. Дополнительная информация]Раздел 8. Дополнительная информация

	Параметр
	Значение

	Можете ли вы предоставить фото и/или видео реального места установки (существующая линия, проблемные зоны, пространство)?
	

□ Да, могу (прилагаю) □ Нет, не могу

	
Бюджетный ориентир (опционально)
	□ 1-3 тыс. □3−6тыс.□3−6тыс. □ 6-10
тыс. □10−20тыс.□10−20тыс. □ >20 тыс. $

	Другие особые требования
	



[bookmark: Раздел 9. Подтверждение заказчика]Раздел 9. Подтверждение заказчика

	
Параметр
	
Значение

	
Заполнил (ФИО)
	

	
Должность
	

	
Дата (день/месяц/год)
	



Выбрать подходящий воздушный нож:
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