🌬️ Опросный лист для подбора промышленного сушильного оборудования от https://vortexair.ru/


vortexair ｜ Данный опросный лист предназначен для сбора технических требований к промышленным сушильным системам — воздушным ножам, центрифугам, туннельным сушилкам, ИК-сушилкам, сушильным камерам и другому оборудованию для удаления влаги с поверхности или из объёма продукции.

📍 Области применения: сушка тары (бутылки, банки, ящики, контейнеры) после мойки; сушка овощей, фруктов, зелени, ягод; удаление влаги перед этикетированием, упаковкой, фасовкой; термоусадка этикеток; сушка в пищевой, фармацевтической, химической промышленности.

💡 Как заполнять: Для выбора варианта поставьте «√» внутри квадратных скобок [ ] (множественный выбор) или внутри круглых скобок ( ) (одиночный выбор). Для заполнения числовых значений используйте подчёркнутые линии. 
1 Информация о клиенте
Цель: Регистрация данных о проекте и контактной информации.
	№
	Параметр
	Заполнение

	1.1
	Полное наименование компании
	                    

	1.2
	Название проекта
	                    

	1.3
	Место реализации
	                    

	1.4
	Контактное лицо
	                    

	1.5
	Должность
	                    

	1.6
	Телефон
	                    

	1.7
	E-mail
	                    


2 Основные параметры объекта сушки
Цель: Сбор данных о продукте или таре для подбора оптимального типа сушильного оборудования. ★ Особое внимание – пункт 2.15 «Технологическое применение».
	№
	Параметр
	Заполнение / пояснение

	2.1
	Тип сушильного оборудования (можно несколько)
	□ Воздушные ножи (Air Knife)   □ Центрифуга (горизонтальная/вертикальная)   □ Туннельная сушилка   □ Сушильная камера   □ Инфракрасная (ИК) сушилка   □ Конвейерная сушилка   □ Барабанная сушилка   □ Ленточная сушилка
□ Другой тип:              

	2.2
	Уровень комплектации (один вариант)
	○ Практичный (без ЧРП, постоянная скорость)   ○ Стандартный (с ЧРП, китайские компоненты)   ○ Международный (с ЧРП, мировые бренды)
○ Другие требования:              

	2.3
	Объект сушки / материал
	                     Пример: ПЭТ-бутылки, стеклянные банки, пластиковые ящики, нарезанные овощи, листовая зелень, ягоды, мясные полуфабрикаты

	2.4
	Габариты объекта
	Длина       мм | Ширина       мм | Высота       мм | Диаметр       мм

	2.5
	Вес одного изделия
	      кг   (для сыпучих – насыпная плотность       кг/м³)

	2.6
	Материал объекта
	             Пример: стекло, ПЭТ, полипропилен, металл, органический продукт

	2.7
	Форма / состояние
	□ Плоский/листовой   □ Цилиндрический   □ Бутылки/банки   □ Ящики/контейнеры   □ Неправильная форма   □ Сыпучий материал   □ Листовой (салат, зелень)
□ Другое:            

	2.8
	Начальная влажность (до сушки)
	      %   (поверхностная влага / общая влажность)

	2.9
	Требуемая остаточная влажность (после сушки)
	≤       %   Например: ≤0,1% для этикетирования бутылок[reference:5]; ≤5% для сушёных овощей/фруктов

	2.10
	Требуемая производительность
	      шт/час или       кг/час

	2.11
	Температура сушки (воздуха / поверхности)
	      °C   Обычно 30–120 °C для воздушных ножей; до 200 °C для ИК-сушилок; низкие температуры для термочувствительных продуктов

	2.12
	Допустимое время сушки за цикл
	      сек / мин

	2.13
	Способ подвода тепла
	○ Конвективный (горячий воздух)   ○ Кондуктивный (контактный)   ○ Инфракрасный   ○ Сублимационный   ○ Комбинированный

	2.14
	Наличие предшествующей мойки
	○ Да, объект поступает после мойки   ○ Нет, сушка без предварительной мойки

	2.15 ★
	Технологическое применение / назначение (обязательно)
	Сушка тары и упаковки:
□ Сушка перед этикетированием   □ Сушка перед термоусадкой   □ Сушка перед упаковкой   □ Сушка после мойки (бутылки, банки, ящики)

Сушка пищевых продуктов:
□ Сушка овощей (картофель, морковь, лук)   □ Сушка фруктов (яблоки, груши, цитрусовые)   □ Сушка ягод   □ Сушка зелени (укроп, петрушка, салат, шпинат)   □ Сушка мяса/рыбы   □ Сушка перед заморозкой   □ Сушка перед фасовкой

Другие применения:
□ Удаление влаги с поверхностей   □ Сушка после окраски   □ Сушка в фармацевтике   □ Сушка в химической промышленности
□ Другое:             
★ Например: «Сушка ПЭТ-бутылок перед нанесением этикетки после мойки» или «Сушка нарезанного картофеля перед упаковкой» 


3 Параметры окружающей среды
Цель: Учёт условий установки для выбора материалов и защиты.
	№
	Параметр
	Заполнение

	3.1
	Температура среды
	Мин.       °C ～ Макс.       °C

	3.2
	Относительная влажность
	      %RH

	3.3
	Чистота
	○ Обычная   ○ Общая чистота   ○ Высокая 
○ Другое:             

	3.4
	Взрывозащита
	□ Не требуется   □ ATEX   □ Ex d IIB T4   □ Ex tD (пыль)
□ Другое:             

	3.5
	Коррозионные газы
	○ Нет   ○ Слабая коррозия   ○ Сильная (кислоты/щелочи)
○ Конкретные вещества:             

	3.6
	Пыль / частицы
	○ Нет   ○ Мало   ○ Много
○ Концентрация:             

	3.7
	Высота над уровнем моря
	      м


4 Параметры установки и инфраструктуры
Цель: Подтверждение электрических, монтажных и коммуникационных возможностей.
	№
	Параметр
	Заполнение

	4.1
	Напряжение
	○ 220 В, 1 фаза   ○ 380 В, 3 фазы   ○ 400 В, 3 фазы   ○ 480 В, 3 фазы
○ Другое:             

	4.2
	Частота
	○ 50 Гц   ○ 60 Гц   ○ 50/60 Гц

	4.3
	Доступная мощность
	      кВА / кВт

	4.4
	Сжатый воздух
	○ Есть, давление       МПа   ○ Нет

	4.5
	Монтажная зона
	Длина       мм | Ширина       мм | Высота       мм

	4.6
	Способ монтажа
	□ Напольный   □ Настенный   □ Подвесной   □ Передвижной   □ Встраиваемый
□ Другое:             

	4.7
	Протоколы связи (для интеграции)
	□ Не требуется   □ Modbus RTU   □ Modbus TCP   □ Profibus DP   □ Profinet   □ Ethernet/IP
□ Другое:             

	4.8
	Интеграция со SCADA
	○ Да   ○ Нет

	4.9
	Интеграция с существующей линией мойки
	○ Да, требуется стыковка   ○ Нет, автономная установка


5 Специализированные параметры модулей
Цель: Детальный сбор данных по сушильному, воздушному, транспортному, управляющему и конструкционному модулям.
5.1 Сушильный модуль
	№
	Параметр
	Заполнение

	5.1.1
	Требуемая мощность сушки (тепловая)
	      кВт

	5.1.2
	Макс. температура на выходе
	      °C

	5.1.3
	Тип нагревательного элемента
	○ ТЭН (электрический)   ○ Паровой теплообменник   ○ Газовый   ○ Инфракрасный   ○ Другое:         

	5.1.4
	Количество сушильных зон
	      (предварительная, основная, финишная)

	5.1.5
	Рекуперация тепла
	○ Нет   ○ Да (≥40%)   ○ Да (≥60%)

	5.1.6
	Скорость выхода на режим
	      °C/с или °C/мин


5.2 Воздушный модуль
	№
	Параметр
	Заполнение

	5.2.1
	Расход воздуха
	      м³/ч или       м³/мин

	5.2.2
	Давление воздуха (на выходе из ножа)
	      мбар или       кПа

	5.2.3
	Тип воздуходувки
	○ Вихревая (кольцевая)   ○ Центробежная   ○ Винтовая   ○ Компрессор   ○ Другое:         

	5.2.4
	Тип воздушных ножей
	□ Стандартный (алюминий)   □ Нержавеющая сталь AISI 304   □ Нержавеющая сталь AISI 316L   □ Высокотемпературный
□ Другое:           

	5.2.5
	Количество воздушных ножей
	      шт.   Длина каждого       мм

	5.2.6
	Регулировка зазора ножа
	○ Фиксированный   ○ Регулируемый (0,2–2 мм)

	5.2.7
	Уровень шума
	≤       дБ(А)


5.3 Транспортный модуль (конвейер)
	№
	Параметр
	Заполнение

	5.3.1
	Скорость конвейера
	      м/мин   (регулируемая? ○ Да   ○ Нет)

	5.3.2
	Тип конвейера
	○ Ленточный (сетка/пластик)   ○ Роликовый   ○ Цепной   ○ Спиральный   ○ Вагонеточный
○ Другое:         

	5.3.3
	Ширина конвейерной ленты
	      мм

	5.3.4
	Способ загрузки/выгрузки
	○ Ручная   ○ Автоматическая   ○ Стыковка с существующей линией


5.4 Модуль управления
	№
	Параметр
	Заполнение

	5.4.1
	Способ управления
	○ ПЛК + сенсорный экран   ○ Кнопки/реле   ○ Компьютерное управление
○ Другое:           

	5.4.2
	Точность регулирования температуры
	±       °C

	5.4.3
	Интерфейс
	□ Цифровой индикатор   □ 7" сенсорный   □ 10" сенсорный   □ Кнопки + энкодер
□ Другое:           

	5.4.4
	Запись данных
	□ Не требуется   □ История (графики)   □ Экспорт USB   □ Удалённое чтение

	5.4.5
	Количество рецептов
	      групп

	5.4.6
	Безопасность
	☑ Защита от перегрева   ☑ Защита от сухого хода   □ Защита двигателя   □ Аварийный стоп   □ Светозвуковая сигнализация   □ Самодиагностика
□ Дополнительно:           


5.5 Конструкция и материалы
	№
	Параметр
	Заполнение

	5.5.1
	Материал корпуса
	○ AISI 304   ○ AISI 316L   ○ Алюминий   ○ Сталь с покрытием
○ Другое:           

	5.5.2
	Степень защиты IP
	○ IP54   ○ IP55   ○ IP65   ○ IP66   ○ Другое:           

	5.5.3
	Габариты оборудования
	Длина       мм | Ширина       мм | Высота       мм

	5.5.4
	Вес оборудования
	      кг

	5.5.5
	Теплоизоляция
	○ Нет   ○ Да


6 Дополнительные опции и аксессуары
Цель: Выбор дополнительного оснащения для сушильной системы.
	№
	Наименование
	Выбор

	6.1
	Частотный преобразователь (ЧРП)
	□ Требуется

	6.2
	Воздушные фильтры (на входе)
	□ Грубой очистки   □ Средней   □ HEPA

	6.3
	Воздушные ножи
	□ Стандартный (длина       мм)   □ Высокотемпературный   □ Кронштейны   □ Регулируемый зазор

	6.4
	Вихревые воздуходувки (кольцевые)
	□ Да, мощность       кВт

	6.5
	Высокотемпературные рукава
	□ Да, до       °C

	6.6
	Глушитель шума
	□ Да

	6.7
	Опорная плита из нержавеющей стали
	□ Да

	6.8
	КИП (термометр, манометр, гигрометр)
	□ Термометр   □ Манометр   □ Гигрометр (измерение влажности)

	6.9
	Модуль удалённого мониторинга (IoT)
	□ 4G/WiFi   □ SCADA-интерфейс   □ Мобильные уведомления

	6.10
	Ионизатор (снятие статики)
	□ Да

	6.11
	Модуль рекуперации тепла
	□ Да

	6.12
	Совместимость с инертными газами
	□ Да

	6.13
	Запасной комплект (нагреватели, ножи)
	□ Да

	6.14
	Другие опции
	                    


7 Дополнительная информация
Цель: Бюджет, сроки, эталонные модели и особые пожелания.
	№
	Параметр
	Заполнение

	7.1
	Бюджет (руб.)
	○ до 500 тыс.   ○ 500 тыс. – 1,5 млн   ○ 1,5 – 5 млн   ○ 5 – 15 млн   ○ >15 млн
○ Конкретная сумма:             

	7.2
	Срок поставки
	○ Срочно (до 2 нед)   ○ Нормальный (4–6 нед)   ○ Допустимо 8–12 нед   ○ По графику (>12 нед)
○ Конкретная дата:             

	7.3
	Эталонная модель
	○ Нет   ○ Да (бренд:          модель:         )

	7.4
	Дополнительные материалы
	□ Планировка линии   □ Фото/образцы   □ Технологическая схема   □ Возможен выезд
□ Другое:             

	7.5
	Особые требования
	                                        


8 Подтверждение клиента
Цель: Заверение корректности данных.
Заполнил:                  (подпись)
Должность:                 
Дата:                  (дд.мм.гггг)
Печать компании:                 
📌 Отправка: Отправьте заполненный лист на info@vortexair.ru или по тел. 8 (495) 798-22-12. Инженеры свяжутся с вами в течение 24 часов. 
vortexair · Опросный лист для промышленного сушильного оборудования · Все права защищены.
