📋 Опросный лист для подбора промышленного тепловентилятора
vortexair ｜ Данный опросный лист предназначен для сбора технических требований. Распечатайте и заполните — отметьте нужные пункты знаком «√» или «×» в квадратных/круглых скобках. 
💡 Как заполнять: Для выбора варианта поставьте «√» внутри квадратных скобок [ ] (множественный выбор) или внутри круглых скобок ( ) (одиночный выбор). Для заполнения числовых значений используйте подчёркнутые линии. 
1 Информация о клиенте 
Цель: Регистрация данных о проекте и контактной информации. 
	№
	Параметр
	Заполнение

	1.1
	Полное наименование компании
	                              

	1.2
	Название проекта
	                              

	1.3
	Место реализации
	                              

	1.4
	Контактное лицо
	                              

	1.5
	Должность
	                              

	1.6
	Телефон
	                              

	1.7
	E-mail
	                              


2 Основные параметры объекта нагрева 
Цель: Сбор данных о нагреваемом материале и технологических требованиях. ★ Особое внимание – пункт 2.14 «Применение». 
	№
	Параметр
	Заполнение / пояснение

	2.1
	Тип тепловентилятора
(можно несколько)
	[bookmark: _GoBack]□ Портативный малогабаритный □ Циркуляционный □ Высоконапорный □ Универсальный □ Средненапорный □ Взрывозащищённый циркуляционный □ С большим расходом воздуха □ Жидкотопливный (дизельный) □ Компактный промышленный □ Низкотемпературный физиотерапевтический 
□ Другой тип: 

	2.2
	Уровень комплектации
(один вариант)
	○ Практичный (без ЧРП, постоянная скорость) ○ Стандартный (с ЧРП, китайские компоненты) ○ Международный (с ЧРП, мировые бренды) 
○ Другие требования: 

	2.3
	Нагреваемый объект / материал
	                               Пример: ПЭТ-бутылка, металл, плёнка и т.д.

	2.4
	Габариты объекта
	Длина        мм | Ширина        мм | Высота        мм | Диаметр        мм

	2.5
	Вес одного изделия
	       кг Для сыпучих – насыпная плотность

	2.6
	Материал объекта
	                               Пример: стекло, металл, пластик и т.д.

	2.7
	Форма / состояние
	□ Плоский/листовой □ Цилиндрический/трубчатый □ Гранулы/порошок □ Бутылки/банки/контейнеры □ Рулон/плёнка □ Неправильная форма 
□ Другое: 

	2.8
	Начальная температура
	       °C

	2.9
	Требуемая температура
	       °C Обычно 80~350°C

	2.10
	Допустимое отклонение
	±        °C

	2.11
	Время нагрева за цикл
	       сек / мин

	2.12
	Производительность
	       шт/час или        кг/час

	2.13
	Способ нагрева
	○ Прямой ○ Косвенный ○ Инфракрасный дополнительный 
○ Другое: 

	2.14 ★
	Технологическое применение / назначение 
(обязательно)
	□ Сушка □ Предварительный нагрев □ Термоусадка □ Отверждение / сушка краски □ Стерилизация □ Удаление влаги □ Активация поверхности □ Сварка пластика □ Термообработка □ Физиотерапия 
□ Другое: 
★ Например: «Термоусадка этикетки на ПЭТ-бутылку» 


3 Параметры окружающей среды 
Цель: Учёт условий установки для выбора материалов и защиты. 
	№
	Параметр
	Заполнение

	3.1
	Температура среды
	Мин.        °C ～ Макс.        °C

	3.2
	Относительная влажность
	       %RH

	3.3
	Чистота
	○ Обычная ○ Общая чистота (10 000/100 000) ○ Высокая (1000/100) 
○ Другое: 

	3.4
	Взрывозащита
	□ Не требуется □ ATEX □ Ex d IIB T4 □ Ex tD (пыль) 
□ Другое: 

	3.5
	Коррозионные газы
	○ Нет ○ Слабая коррозия ○ Сильная (кислоты/щелочи) 
○ Конкретные вещества: 

	3.6
	Пыль / частицы
	○ Нет ○ Мало ○ Много 
○ Концентрация: 

	3.7
	Высота над уровнем моря
	       м


4 Параметры установки и инфраструктуры 
Цель: Подтверждение электрических, монтажных и коммуникационных возможностей. 
	№
	Параметр
	Заполнение

	4.1
	Напряжение
	○ 220 В, 1 фаза ○ 380 В, 3 фазы ○ 400 В, 3 фазы ○ 480 В, 3 фазы 
○ Другое: 

	4.2
	Частота
	○ 50 Гц ○ 60 Гц ○ 50/60 Гц 

	4.3
	Доступная мощность
	       кВА / кВт

	4.4
	Сжатый воздух
	○ Есть, давление        МПа ○ Нет 

	4.5
	Монтажная зона
	Длина        мм | Ширина        мм | Высота        мм

	4.6
	Способ монтажа
	□ Напольный □ Настенный □ Подвесной □ Передвижной □ Встраиваемый 
□ Другое: 

	4.7
	Протоколы связи
	□ Не требуется □ Modbus RTU □ Modbus TCP □ Profibus DP □ Profinet □ Ethernet/IP 
□ Другое: 

	4.8
	Интеграция со SCADA
	○ Да ○ Нет 


5 Специализированные параметры модулей 
Цель: Детальный сбор данных по нагревательному, вентиляторному, управляющему и конструкционному модулям. 
5.1 Нагревательный модуль
	№
	Параметр
	Заполнение

	5.1.1
	Мощность нагрева
	       кВт

	5.1.2
	Макс. температура на выходе
	       °C

	5.1.3
	Материал нагревателя
	○ NiCr 80/20 ○ FeCrAl ○ Нерж. сталь ○ Керамика 
○ Другое: 

	5.1.4
	Скорость выхода на режим
	       °C/с или °C/мин

	5.1.5
	Рекуперация тепла
	○ Нет ○ Да (≥40%) ○ Да (≥60%) 

	5.1.6
	Кол-во секций
	○ Одна ○ Несколько (       секций) 


5.2 Вентиляторный модуль
	№
	Параметр
	Заполнение

	5.2.1
	Расход воздуха
	       м³/ч или        м³/мин

	5.2.2
	Давление
	○ Низкое (≤500 Па) ○ Среднее (500~1250 Па) ○ Высокое (>1250 Па) 
○ Конкретное: 

	5.2.3
	Тип вентилятора
	○ Осевой ○ Центробежный ○ Вихревой 
○ Другое: 

	5.2.4
	Регулировка расхода
	□ Частотное □ Ручная заслонка □ Постоянная скорость 
□ Другое: 

	5.2.5
	Уровень шума
	≤        дБ(А)


5.3 Модуль управления
	№
	Параметр
	Заполнение

	5.3.1
	Способ управления
	○ ПИД/SSR ○ ПЛК ○ Сенсорный экран + ПЛК 
○ Другое: 

	5.3.2
	Точность регулирования
	±        °C

	5.3.3
	Интерфейс
	□ Цифровой индикатор □ 7" сенсорный □ 10" сенсорный □ Кнопки + энкодер 
□ Другое: 

	5.3.4
	Запись данных
	□ Не требуется □ История (графики) □ Экспорт USB □ Удалённое чтение 
□ Другое: 

	5.3.5
	Кол-во рецептов
	       групп

	5.3.6
	Безопасность
	☑ Защита от перегрева (вкл.) ☑ Защита от сухого хода (вкл.) □ Защита двигателя □ Аварийный стоп □ Светозвуковая сигнализация □ Самодиагностика 
□ Дополнительно: 


5.4 Конструкция и материалы
	№
	Параметр
	Заполнение

	5.4.1
	Материал корпуса
	○ AISI 304 ○ AISI 316L ○ Алюминий ○ Сталь с покрытием 
○ Другое: 

	5.4.2
	Степень защиты IP
	○ IP54 ○ IP55 ○ IP65 ○ IP66 
○ Другое: 

	5.4.3
	Класс изоляции
	○ F (155°C) ○ H (180°C) ○ C (>200°C) 
○ Другое: 

	5.4.4
	Габариты оборудования
	Длина        мм | Ширина        мм | Высота        мм

	5.4.5
	Вес оборудования
	       кг

	5.4.6
	Теплоизоляция
	○ Нет ○ Да 


6 Дополнительные опции и аксессуары 
Цель: Выбор дополнительного оснащения. 
	№
	Наименование
	Выбор

	6.1
	Частотный преобразователь (доп.)
	□ Требуется

	6.2
	Воздушные фильтры
	□ Грубой очистки □ Средней □ HEPA

	6.3
	Воздушные ножи
	□ Стандартный (длина        мм) □ Высокотемпературный □ Кронштейны

	6.4
	Высокотемпературные рукава
	□ Да, до        °C

	6.5
	Фланцы / быстросъёмы
	□ Круглый (DN       ) □ Прямоугольный □ Три-кламп

	6.6
	Глушитель шума
	□ Да

	6.7
	Хомуты и зажимы
	□ Да

	6.8
	Удлинённый вал двигателя
	□ Да

	6.9
	Разветвители
	□ Тройник □ Крестовина □ Пятерник

	6.10
	Опорная плита из нерж. стали
	□ Да

	6.11
	Запорная/предохранительная арматура
	□ Шаровой кран □ Предохранительный клапан

	6.12
	КИП (термометр, манометр и т.д.)
	□ Термометр □ Манометр □ Расходомер

	6.13
	Модуль рекуперации тепла
	□ Да

	6.14
	Удалённый мониторинг
	□ 4G/WiFi □ SCADA-интерфейс □ Мобильные уведомления

	6.15
	Ионизатор (снятие статики)
	□ Да

	6.16
	Совместимость с инертными газами
	□ Да

	6.17
	Автоматическая очистка нагревателя
	□ Да

	6.18
	Запасной нагревательный сердечник
	□ Да

	6.19
	Другие опции
	


7 Дополнительная информация 
Цель: Бюджет, сроки, эталонные модели и особые пожелания. 
	№
	Параметр
	Заполнение

	7.1
	Бюджет
	○ до 5 млн ○ 5–10 млн ○ 10–20 млн ○ 20–50 млн ○ 50–100 млн ○ >100 млн 
○ Конкретная сумма: 

	7.2
	Срок поставки
	○ Срочно (до 2 нед) ○ Нормальный (4–6 нед) ○ Допустимо 8–12 нед ○ По графику (>12 нед) 
○ Конкретная дата: 

	7.3
	Эталонная модель
	○ Нет ○ Да (бренд:        модель:       ) 

	7.4
	Дополнительные материалы
	□ Планировка линии □ Фото/образцы □ Технологическая схема □ Возможен выезд 
□ Другое: 

	7.5
	Особые требования
	


8 Подтверждение клиента 
Цель: Заверение корректности данных. 
Заполнил:                (подпись)
Должность:                
Дата:                (дд.мм.гггг)
Печать компании:                            
📌 Отправка: Отправьте заполненный лист на info@vortexair.ru или по тел. 8 (495) 798-22-12. Инженеры свяжутся с вами в течение 24 часов. 
vortexair · Опросный лист для промышленного моечного оборудования · Все права защищены
